# sKeyRs

#  RFID čítačka s klávesnicou

**Čítačka RFID kariet s kódovou klávesnicou, tlačidlo zvončeka. Wiegand rozhranie pre pripojenie k riadiacemu kontroléru. Nepodporuje autonómny režim riadenia bez kontroléra.**

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | klávesnica s čítačkou |
| Určenie | vhodný k prístupovému systému HID&EM |
| Čítačka | sTouch W-w H&EM |
| Podsvietenie | Zap./ON/ - vyp. /OFF/ - automat |
| Typ kariet | 125 kHz EM/HID |
| Odber | do 35 mA |
| Wiegand rozhranie | 26 - 37 bit |
| Čítacia vzdialenosť | 3 – 6 cm |
| Ochrana proti statickej energii | 15 kV |
| Doba načítania | do 0,1 s |
| Prípustná prevádzková vlhkosť/ teplota | 0 – 95% nekondenzujúca / -40 - 60°C |
| Napájanie | 12-14 V DC |
| Ochrana krytím | IP65 |
| Rozmery | 158 x 43 x 21,7 mm |
| Hmotnosť | 0,45 kg |